**FOREDGE NS605L ETHERNET SWİTCH TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz üzerinde 5 Adet X 100/1000 RJ45 (Gigabit) adaptif port bulunmalıdır.
2. Cihazın throughput değeri (Bandwidth) 10Gbps olmalıdır.
3. Cihazın MAC değeri 4K olmalıdır.
4. Cihazın Transfer Modu Store and Forward olmalıdır.
5. Cihazda IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab Network protokolleri bulunmalıdır.
6. Cihazda Jumbo Frame 9216 byte olmalıdır.
7. Cihazın CE, FCC, CCC, RoHS sertifikaları olmalıdır.
8. Cihazın güç kaynağı DC 12V /1A olmalıdır.
9. Cihaz çalışma sıcaklığı 0°C ~ 40°C arasında olmalıdır.
10. Cihaz depolama sıcaklığı -40°C ~ 70°C arasında olmalıdır.
11. Cihaz çalışma nem aralığı 10%~ 90%RH aralığında olmalıdır.
12. Cihaz depolama nem aralığı 5%~ 90%RH aralığında olmalıdır.
13. Cihaz üzerinde, PWR, Link/act harici led göstergeleri bulunmalıdır.
14. Cihazın ölçüleri 92 mm x 82 mm x 22 mm olmalıdır.
15. Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.