**VİDEOPARK VP-SW08 ETHERNET SWİTCH TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz üzerinde 8 Adet X 10/100Mbps (RJ45) adaptif port bulunmalıdır.
2. Cihazın throughput değeri (Bandwidth) 1.6Gbps olmalıdır.
3. Cihazın paket iletme hızı 1.19Mpps olmalıdır.
4. Cihazın MAC değeri 2K olmalıdır.
5. Cihazın packet buffer 768Kbit olmalıdır.
6. Cihazın Transfer Modu Store and Forward olmalıdır.
7. Cihazın güç kaynağı AC 100-240V, 50/60Hz, DC 5V 1A olmalıdır.
8. Cihaz otomatik port çevirmeyi (MDI/MDIX) destekler.
9. Cihazda IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE802.3x (Flow Control) Network protokolleri bulunmalıdır.
10. Cihaz otomatik port çevirmeyi (MDI/MDIX) destekler.
11. Cihazın CE, FCC, RoHS sertifikaları olmalıdır.
12. Cihazın anakart güç tüketimi 1.12W, maksimum güç 5W olmalıdır.
13. Cihaz çalışma sıcaklığı 0°C ~ 40°Carasında olmalıdır.
14. Cihaz çalışma nem aralığı 10%~ 90%RH aralığında olmalıdır.
15. Cihaz depolama sıcaklığı -40°C ~ 70°C arasında olmalıdır.
16. Cihaz depolama nem aralığı 5%~ 95%RH aralığında olmalıdır.
17. Cihaz üzerinde, PWR, Link harici led göstergeleri bulunmalıdır.
18. Cihazın ölçüleri 138 mm x 78 mm x 25 mm olmalıdır.
19. Cihaz ağırlığı 0.24 kg olmalıdır.
20. Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.