**VİDEOPARK VP-SW24G ETHERNET SWİTCH TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz üzerinde 24 Adet X Gigabit (RJ45) adaptif port bulunmalıdır.
2. Cihazın throughput değeri (Bandwidth) 48Gbps olmalıdır.
3. Cihazın paket iletme hızı 35.71Mpps olmalıdır.
4. Cihazın MAC değeri 8K olmalıdır.
5. Cihazın packet buffer 4.1Mbit olmalıdır.
6. Cihazın Transfer Modu Store and Forward olmalıdır.
7. Cihazın güç kaynağı AC 100-240V, 50/60Hz, DC 12V 2A olmalıdır.
8. Cihazda IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE802.3ab (1000Base-TX), IEEE802.3x (Flow Control) Network protokolleri bulunmalıdır.
9. Cihaz otomatik port çevirmeyi (MDI/MDIX) destekler.
10. Cihazın anakart güç tüketimi 15W olmalıdır.
11. Cihazın tüm portlar 6kV yıldırım koruması, PSE kısa devre koruması koruma özelliklerini destekler.
12. Cihaz çalışma sıcaklığı 0°C ~ 40°Carasında olmalıdır.
13. Cihaz çalışma nem aralığı 10%~ 90%RH aralığında olmalıdır.
14. Cihaz depolama sıcaklığı -40°C ~ 70°C arasında olmalıdır.
15. Cihaz depolama nem aralığı 5%~ 95%RH aralığında olmalıdır.
16. Cihaz üzerinde, PWR, Loop, Link, 1000M harici led göstergeleri bulunmalıdır.
17. Cihazın VLAN/Default/Extend Mod butonları olmalıdır.
18. Cihazda QoS portu bulunmalı, veri önceliğini desteklemelidir.
19. Cihazın ölçüleri 268 mm x 181 mm x 44 mm olmalıdır.
20. Cihaz ağırlığı 1.16kg olmalıdır.
21. Cihaz Rack kabin tipli, montaj edilebilir yapıda olmalıdır.
22. Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.